Yaesu FT991A Menu Items

001 AGC FAST DELAY 20 ~ 4000 msec (P2= 0020 ~ 4000, 20 msec/step) 4
002 AGC MID DELAY 20 ~ 4000 msec (P2= 0020 ~ 4000, 20 msec/step) 4
003 AGC SLOW DELAY 20 ~ 4000 msec (P2= 0020 ~ 4000, 20 msec/step) 4
004 HOME FUNCTION 0: SCOPE 1: FUNCTION 1
005 MY CALL INDICATION 0 ~ 5 sec 1
006 DISPLAY COLOR 0: BLUE 1: GRAY 2: GREEN 3: ORANGE 4: PURPLE 5: RED 6: SKY BLUE 1
007 DIMMER LED 0: 1 1: 2 1
008 DIMMER TFT 00 ~ 15 2
009 BAR MTR PEAK HOLD 0: OFF 1: 0.5 sec 2: 1.0 sec 3: 2.0 sec 1
010 DVS RX OUT LEVEL 0 ~ 100 (P2 = 000 ~ 100) 3
011 DVS TX OUT LEVEL 0 ~ 100 (P2 = 000 ~ 100) 3
012 KEYER TYPE 0: OFF 1: BUG 2: ELEKEY-A 3: ELEKEY-B 4: ELEKEY-Y 5: ACS 1
013 KEYER DOT/DASH 0: NORMAL 1: REVERSE 1
014 CW WEIGHT 2.5 ~ 4.5 (P2 = 25 ~ 45) 2
015 BEACON INTERVAL OFF / 1 ~ 690 sec (P2 = 000 ~ 690, 000: OFF) 3
016 NUMBER STYLE 0: 1290 1: AUNO 2: AUNT 3: A2NO 4: A2NT 5: 12NO 6: 12NT 1
017 CONTEST NUMBER 0000 ~ 9999 4
018 CW MEMORY 1 0: TEXT 1: MESSAGE 1
019 CW MEMORY 2 0: TEXT 1: MESSAGE 1
020 CW MEMORY 3 0: TEXT 1: MESSAGE 1
021 CW MEMORY 4 0: TEXT 1: MESSAGE 1
022 CW MEMORY 5 0: TEXT 1: MESSAGE 1
023 NB WIDTH 0: 1 ms 1: 3 ms 2: 10 ms 1
024 NB REJECTION 0: 10 dB 1: 30 dB 2: 50 dB 1
025 NB LEVEL 0 ~ 10 (P2 = 00 ~ 10) 2
026 BEEP LEVEL 0 ~ 100 (P2 = 000 ~ 100) 3
027 TIME ZONE UTC –12:00 ~ +14:00 5
028 GPS/232C SELECT 0: GPS1 1: GPS2 3: RS232C 1
029 232C RATE 0: 4800 bps 1: 9600 bps 2: 19200 bps 3: 38400 bps 1
030 232C TOT 0: 10 msec 1: 100 msec 2: 1000 msec 3: 3000 msec 1
031 CAT RATE 0: 4800 bps 1: 9600 bps 2: 19200 bps 3: 38400 bps 1
032 CAT TOT 0: 10 msec 1: 100 msec 2: 1000 msec 3: 3000 msec 1
033 CAT RTS 0: DISABLE 1: ENABLE 1
034 MEM GROUP 0: DISABLE 1: ENABLE 1
035 QUICK SPLIT FREQ –20 kHz ~ +00 (or –00) ~ +20 kHz (P2= –20 ~ +00 or –00 ~ +20) 3
036 TX TOT 0 (OFF) ~ 30 min (P2= 00 ~ 30) 2
037 MIC SCAN 0: DISABLE 1: ENABLE 1
038 MIC SCAN RESUME 0: PAUSE 1: TIME 1
039 REF FREQ ADJ –25 ~ +00 (or –00) ~ +25 (P2= –25 ~ +00 or –00 ~ +25) 3
040 CLAR MODE SELECT 0: RX 1: TX 2: TRX 1
041 AM LCUT FREQ 00: OFF 01: 100 Hz ~ 19: 1000 Hz (50 Hz steps) 2
042 AM LCUT SLOPE 0: 6 dB/oct 1: 18 dB/oct 18 FT-991 CAT Operation Reference Book
CAT (COMPUTER AIDED TRANSCEIVER) OPERATION
P1 Function P2 Digits
043 AM HCUT FREQ 00: OFF 01: 700 Hz ~ 67: 4000 Hz (50 Hz steps) 2
044 AM HCUT SLOPE 0: 6 dB/oct 1: 18 dB/oct 1
045 AM MIC SELECT 0: MIC 1: REAR 1
046 AM OUT LEVEL 0 ~ 100 (P2 = 000 ~ 100) 3
047 AM PTT SELECT 0: DAKY 1: RTS 2: DTR 1
048 AM PORT SELECT 0: DATA 1: USB 1
049 AM DATA GAIN 0 ~ 100 (P2 = 000 ~ 100) 3
050 CW LCUT FREQ 00: OFF 01: 100 Hz ~ 19: 1000 Hz (50 Hz steps) 2
051 CW LCUT SLOPE 0: 6 dB/oct 1: 18 dB/oct 1
052 CW HCUT FREQ 00: OFF 01: 700 Hz ~ 67: 4000 Hz (50 Hz steps) 2
053 CW HCUT SLOPE 0: 6 dB/oct 1: 18 dB/oct 1
054 CW OUT LEVEL 0 ~ 100 (P2 = 000 ~ 100) 3
055 CW AUTO MODE 0: OFF 1: 50 MHz 2: ON 1
056 CW BK-IN TYPE 0: SEMI BREAK-IN 1: FULL BREAK-IN 1
057 CW BK-IN DELAY 30 ~ 3000 msec (P2 = 0030 ~ 3000, 10 msec/step) 4
058 CW WAVE SHAPE 0: 1 msec 1: 2 msec 2: 4 msec 3: 6 msec 1
059 CW FREQ DISPLAY 0: DIRECT FREQ 1: PITCH OFFSET 1
060 PC KEYING 0: OFF 1: DAKY 2: RTS 3: DTR 1
061 QSK DELAY TIME 0: 15 msec 1: 20 msec 2: 25 mesc 3: 30 msec 1
062 DATA MODE 0: PSK 1: OTHER 1
063 PSK TONE 0: 1000 Hz 1: 1500 Hz 2: 2000 Hz 1
064 OTHER DISP (SSB) –3000 Hz ~ 0 ~ +3000 Hz (P2 = –3000 ~ –0000 or +0000 ~ +3000, 10 Hz steps) 5
065 OTHER SHIFT (SSB) –3000 Hz ~ 0 ~ +3000 Hz (P2 = –3000 ~ –0000 or +0000 ~ +3000, 10 Hz steps) 5
066 DATA LCUT FREQ 00: OFF 01: 100 Hz ~ 19: 1000 Hz (50 Hz steps) 2
067 DATA LCUT SLOPE 0: 6 dB/oct 1: 18 dB/oct 1
068 DATA HCUT FREQ 00: OFF 01: 700 Hz ~ 67: 4000 Hz (50 Hz steps) 1
069 DATA HCUT SLOPE 0: 6 dB/oct 1: 18 dB/oct 2
070 DATA IN SELECT 0: MIC 1: REAR 1
071 DATA PTT SELECT 0: DAKY 1: RTS 2: DTR 1
072 DATA PORT SELECT 1: DATA 2: USB 1
073 DATA OUT LEVEL 0 ~ 100 (P2 = 000 ~ 100) 3
074 FM MIC SELECT 0: MIC 1: REAR 1
075 FM OUT LEVEL 0 ~ 100 (P2 = 000 ~ 100) 3
076 FM PKT PTT SELECT 0: DAKY 1: RTS 2: DTR 1
077 FM PKT PORT SELECT 1: DATA 2: USB 1
078 FM PKT TX GAIN 0 ~ 100 (P2 = 000 ~ 100) 3
079 FM PKT MODE 0: 1200 1: 9600 1
080 RPT SHIFT 28MHz 0 ~ 1000 kHz (P2 = 0000 ~ 1000, 10 kHz/step) 4
081 RPT SHIFT 50MHz 0 ~ 4000 kHz (P2 = 0000 ~ 4000, 10 kHz/step) 4
082 RPT SHIFT 144MHz 0 ~ 4000 kHz (P2 = 0000 ~ 4000, 10 kHz/step) 4
083 RPT SHIFT 430MHz 0 ~ 10000 kHz (P2 = 0000 ~ 10000, 10 kHz/step) 5
084 ARS 144MHz 0: OFF 1: ON 1
085 ARS 430MHz 0: OFF 1: ON 1
086 DCS POLARITY 0: Tn-Rn 1: Tn-Riv 2: Tiv-Rn 3: Tiv-Riv 1
087 RADIO ID - - - - - - - - - - -
088 GM DISPLY 0: DISTANCE 1: STRENGTH 1
089 DISTANCE 0: km 1: mile 1
090 AMS TX MODE 0: AUTO 1: MANUAL 2: DN 3: VW 4: ANALOG 1
091 STANDBY BEEP 0: OFF 1: ON 1
092 RTTY LCUT FREQ 00: OFF 01: 100 Hz ~ 19: 1000Hz (50 Hz steps) 2
093 RTTY LCUT SLOPE 0: 6 dB/oct 1: 18 dB/oct 1
094 RTTY HCUT FREQ 00: OFF 01: 700 Hz ~ 67: 4000Hz (50 Hz steps) 2
095 RTTY HCUT SLOPE 0: 6 dB/oct 1: 18 dB/oct 1
096 RTTY SHIFT PORT 0: SHIFT 1: DTR 2: RTS 1
097 RTTY POLARITY-RX 0: NORMAL 1: REVERSE 1
098 RTTY POLARITY-TX 0: NORMAL 1: REVERSE 1
099 RTTY OUT LEVEL 0 ~ 100 (P2 = 000 ~ 100) 3
100 RTTY SHIFT FREQ 1: 170 Hz 1: 200 Hz 2: 425 Hz 3: 850 Hz 1
101 RTTY MARK FREQ 1: 1275 Hz 2: 2125 Hz 1
102 SSB LCUT FREQ 00: OFF 01: 100 Hz ~ 19: 1000 Hz (50 Hz steps) 2
103 SSB LCUT SLOPE 0: 6 dB/oct 1: 18 dB/oct 1
104 SSB HCUT FREQ 00: OFF 01: 700 Hz ~ 67: 4000 Hz (50 Hz steps) 2
105 SSB HCUT SLOPE 0: 6 dB/oct 1: 18 dB/oct 1
106 SSB MIC SELECT 0: MIC 1: REAR 1
107 SSB OUT LEVEL 0 ~ 100 (P2 = 000 ~ 100) 3
108 SSB PTT SELECT 0: DAKY 1: RTS 2: DTR 1
109 SSB PORT SELECT 0: DATA 1: USB 1
110 SSB TX BPF 0: 50 ~ 3000 1: 100 ~ 2900 2: 200 ~ 2800 3: 300 ~ 2700 4: 400 ~ 2600 1
111 APF WIDTH 0: NARROW 1: MEDIUM 2: WIDE 1
112 CONTOUR LEVEL –40 ~ 0 ~ +20 (P2 = –40 ~ –00 or +00 ~ +20) 3
113 CONTOUR WIDTH 01 ~ 11 2
114 IF NOTCH WIDTH 0: NARROW 1: WIDE 1
115 SCP DISPLAY MODE 0: SPECTRUM 1: WATER FALL 1
116 SCP SPAN FREQ 03: 50 kHz 04: 100 kHz 05: 200 kHz 06: 500 kHz 07: 1000 kHz 2
117 SPECTRUM COLOR 0: BLUE 1: GRAY 2: GREEN 3: ORANGE 4: PURPLE 5: RED 6: SKY BLUE 1
118 WATER FALL COLOR 0: BLUE 1: GRAY 2: GREEN 3: ORANGE 4: PURPLE 5: RED 6: SKY BLUE 7: MULTI 1
119 PRMTRC EQ1 FREQ 00 : OFF 01: 100 02: 200 03: 300 04: 400 05: 500 06: 600 07: 700 Hz 2
120 PRMTRC EQ1 LEVEL –20 ~ 0 ~ +10 (P2 = –20 ~ –00 or +00 ~ +10) 3
121 PRMTRC EQ1 BWTH 01 ~ 10 2
122 PRMTRC EQ2 FREQ 00: OFF 01: 700 02: 800 03: 900 04: 1000 05: 1100 06: 1200 07: 1300 08: 1400 09: 1500 Hz 2
123 PRMTRC EQ2 LEVEL –20 ~ 0 ~ +10 (P2 = –20 ~ –00 or +00 ~ +10) 3
124 PRMTRC EQ2 BWTH 01 ~ 10